### 11. Ciclo del agua

#### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ABASTECIMIENTO

- El municipio se abastece de agua a través de la Mancomunidad del Sorbe, que toma el agua en el embalse de Beleña, cuya capacidad es de 53 hectómetros.
- Los depósitos de Azuqueca de Henares se localizan en Villanueva de la Torre (dos depósitos con una capacidad de 1.600 m3 cada uno) y en Meco (otros dos depósitos de unos 1.000 m3 cada uno). Por tanto, la capacidad de almacenamiento del municipio es de 5.200 m3, equivalente a menos de un día del consumo total bruto en el término municipal .

  CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (‰)
  Longitud red | 70 km
  Válvulas | 600
  Bocas de riego | 500
  Acometidas | 4.000
  Ventosas | 10
  Desagües | 10
  Hidrantes | 35
  Fuentes | 20
  Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 2003. Elaboración propia.

- La mayoría de las incidencias producidas se refieren a las bajas presiones, contadores o acometidas en mal estado y cortes de agua como consecuencia de una rotura. Actualmente no se lleva un registro de las incidencias, ni los motivos, ni el tiempo de reparación, etc., debido a la falta de recursos del Ayuntamiento. En general, la atención es inmediata ya que el Ayuntamiento cuenta con un servicio de urgencias de 24 horas. En algunos casos las incidencias no pueden solucionarse desde el Consistorio y se subcontrata el servicio.
- La gestión de las redes en los polígonos industriales es responsabilidad de la propiedad privada constituida según el sector industrial que se trate, pudiendo ser una comunidad de propietarios, juntas de compensación, promotores privados o entidades de conservación.
- La calidad del agua suministrada por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es muy buena, ya que recibe un tratamiento exhaustivo de potabilización y se realizan todos los análisis establecidos legalmente.

#### CONSUMOS

- El consumo bruto de agua potable presenta una tendencia creciente, pasando de 1.742.249 m3 en 1996 a 2.973.961 m3 en 2002, lo que representa un 170,70% del consumo del año 1996, aumento elevado que refleja los crecimientos demográficos y de la actividad económica de los últimos años.
- El consumo por habitante y día ha mostrado un aumento progresivo, situándose en torno a los 385 l/hab/día, a pesar de lo cual el incremento porcentual se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Este consumo es algo superior a la media de España y de Castilla- La Mancha: 323 y 324 l/hab/día respectivamente.
- En cuanto a los consumos netos cabe mencionar que en el periodo 1999-2001 se consumió de media un volumen de 1.811.238 m3 al año, teniendo lugar un descenso del consumo.
- Predominan en el municipio de Azuqueca de Henares pequeños consumidores, normalmente consumo doméstico o de pequeños establecimientos, si bien puede destacarse la existencia de algún gran consumidor de la red de abastecimiento industrial, como es el caso de alguna empresa del sector de la alimentación.
- Según datos del Ayuntamiento actualmente las pérdidas se sitúan en torno a un 18%, tras una campaña de detección de fugas que se realizó en 1998, por lo que ha pasado a situarse por debajo de la media de España (20,7%).
- El sector agrario consume un 43% del volumen del agua consumida en el municipio, 2.217.456 m3, dato inferior a la media de Castilla-La Mancha que alcanza un 90%, lo que se justifica en el hecho se que Azuqueca de Henares tiene un carácter industrial y residencial.

#### CARACTERÍSTICAS DEL SANEAMIENTO

- La red de saneamiento es unitaria, normalmente de hormigón o pvc (liso y corrugados doble pared). Se está tratando introducir red separativa en aquellas viviendas de nueva construcción de sectores de suelo urbanizable que tienen la posibilidad de vertidos a cauce de aguas pluviales.
- La estación depuradora de aguas residuales de Azuqueca de Henares puede tratar una población equivalente de 60.000 habitantes , con un caudal al día de 12.000 m3. Está configurada como una planta de tratamiento biológico mediante dos canales de oxidación que incluye otros procesos.
- Actualmente en el municipio de Azuqueca de Henares los polígonos industriales cuentan con colectores de aguas residuales, por lo que la mayoría de las empresas vierten a éstos. La mayoría de empresas instaladas en esta zona son grandes empresas de servicios, almacenaje, logística, etc., cuyas aguas residuales son asimilables a urbanas.
- En el municipio cuatro empresas, así como el propio Ayuntamiento, han solicitado un permiso de vertidos al río Henares. Los sistemas de pretratamiento realizados son lagunaje, fangos activos, balsa de decantación y oxidación.

#### DÉFICITS Y MEJORAS PREVISTAS

- En marzo de 2002 se presentó el Proyecto del Plan General de mejora del abastecimiento de Azuqueca de Henares, donde se destaca el mayor problema actual de la red: la falta de presión. Se va solucionar con un by-pass que permita aprovechar la presión de las aguas provenientes de la Mancomunidad y la sustitución de ciertos tramos de la red. Por otro lado, se están llevando a cabo unas obras de ejecución de una red para el aprovechamiento de recursos subterráneos para riego de los principales parques y jardines con agua no potable. Otra de las mejoras que se apunta desde el Ayuntamiento es la ampliación de la capacidad de almacenamiento.
- En general, se puede afirmar que la gestión del agua en el municipio de Azuqueca de Henares es buena, principalmente porque cuenta con una equipo técnico dedicado a ella, el cual posee los documentos necesarios para conocer la situación actual y definir los pasos a seguir.
- En cuanto a la red de saneamiento, y según el Proyecto Fase I: Colectores de Azuqueca del Plan General de Colectores de Azuqueca de Henares (Guadalajara), tienen lugar a menudo inundaciones en esta ciudad, principalmente en la zona del ferrocarril, en la Avda. de la Constitución, Avda. del Ferrocarril, etc.
- Se plantea la redefinición del saneamiento en el eje de la Avda. de la Constitución, el cruce del ferrocarril, Avda. del Vidrio, Avda. de la Técnica, cruce de la autopista, camino de acceso a la EDAR, para verter al río Henares a través de la depuradora. Estas tuberías evacuarían aproximadamente un tercio de los flujos circulantes de la población.

Anterior | Siguiente